**ZAŁĄCZNIK NR 5 do Ogłoszenia o zamówieniu nr:  
IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020 z dn. 08.04.2020 r.**

**Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu-wzór**

Dot.: postępowania na: zakup czaszy grzejnej do lepkościomierza wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia -w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 – znak postępowania: IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020

Oferujemy następujący fabrycznie nowy sprzęt:

Typ/model, nazwa producenta/ kraj pochodzenia oferowanego sprzętu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA  (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 | Układ kontroli temperatury przystosowany do współpracy z posiadanym lepkościomierzem rotacyjnym Rheolab QC produkcji Anton Paar GmbH |  |
| 2 | aparat ma wykorzystywać element Peltiera |  |
| 3 | zakres temperatur: 0°C do 180°C |  |
| 4 | średnia szybkość chłodzenia: 4 K/min |  |
| 5 | średnia szybkość grzania: 8 K/min |  |
| 6 | układ chłodzony powietrzem, nie wymaga chłodzenia cieczą |  |
| 7 | możliwość pomiarów w układach DG 42 oraz CC39, CC27, CC17, CC10 |  |
| 8 | układ wkręcany do korpusu lepkościomierza/wiskozymetru |  |
| 9 | układ bezpośrednio podpięty kablem |  |
| 10 | oprogramowanie komputerowe umożliwiające sterowanie układem kontroli temperatury kompatybilne z posiadanym lepkościomierzem rotacyjnym Rheolab QC produkcji Anton Paar GmbH |  |
| 11 | Podłączenie czaszy do oprogramowania lepkościomierza, ustawienie temperatury, instruktaż |  |
| 12 | Termin realizacji zamówienia: max. 6 tygodnie od daty podpisania umowy |  |
| 13 | Długość okresu gwarancji: min. 12 miesięcy od daty instalacji sprzętu |  |
| 14 | Szybkość reakcji serwisu na zgłoszone usterki: max. 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze. |  |

….…….............................................................

*(podpis uprawnionego przedstawiciela*

*wykonawcy)*